**План обязанностей матера**

* Изготовление изделий
* Уборка
* Прием поставок
* Инвентаризация

**Изготовление изделий**

* Раскрой
* Раскрой производится строго по лекалам (допустим небольшой отступ 0,5 см, для удобства и скорости раскроя)
* При раскрое учитывать критические дефекты кожи, обходить их.
* Покрытие финишем
* Покрывать финишем нужно только кожу без финишного покрытия!
* Финишем покрывать только специально отведенной для этого мякушкой! Следить за степенью ее загрязненности, не допускать попадания гари на покрываемую поверхности.
* Рез на лазере
* Перед резом обязательно проверять чертеж на отсутсвие брака (отверстия должны быть широкие – 0.75 мм, должны отсутвовать незапланированные линии/отверстия
* Если есть гравировка, проследить, чтобы все линии гравировки соответствовали одному цвету слоя).   
    
  Ответственность за корректность используемого чертежа лежит на мастере!!!!
* Рез

Рез производится строго в соответсвии с чертежом, параметры настроек лазера можно посмотреть по ссылке  
(Чтобы перейти по ссылки, зажми CTRL и наведись на ссылку ниже)  
[Экономика магазина кожи - Google Таблицы](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qn-1HmgyLJzNrr7UgmjFvBULSgGyINAAvQJwLMLIups/edit?gid=1351234850#gid=1351234850)

* Гравировка

Гравировка производится с лицевой стороны кожи, обязательно все элементы изделия вырезаются также с лицевой стороны кожи!!! Важно поставить гравировку в приоритет реза, она должна вырезаться первой. Параметры настройки лазера для гравировки также можно посмотреть по данной ссылке.  
(Чтобы перейти по ссылки, зажми CTRL и наведись на ссылку ниже)  
[Экономика магазина кожи - Google Таблицы](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qn-1HmgyLJzNrr7UgmjFvBULSgGyINAAvQJwLMLIups/edit?gid=1351234850#gid=1351234850)

* Обработка краев реза
* Обработка краев производится только для тех частей элементов, которые будут вне доступа при и после сшивания, остальная гарь с краев счищается после сшивания.
* Склеивание
* Перед склеиванием изделия, необходимо зачистить лицевую часть кожи, на которую приклеивается элемент сверху.
* Во время склеивания избегать попадания клея на отверстия, чтобы в дальнейшем клей не затруднял сшивание.
* Склеивание нашивных элементов (кармашков и прочего не производится)
* Сшивание
* Сшивание важно начинать с декоративного отверстие, а заканчивать 2-мя фиксирующими отверстиями.
* Также при нашивании элементов, декоративных швов делать не нужно
* Запайка нити всегда производится внутри изделий, в случае нашивных изделий, нить запаивается с бахтармяной части изделия
* Обработка торцов
* Шлифовка торца производится до момента, пока не пропадет нагар, а также не выровняются слои кожи.
* После шлифовки нужно заполировать торцы воском.
* Финал изделия
* Финальный осмотр изделия – последний этап, мастер берет на себя ответственность за качество проделанной работы, в случае выявления брака производства, зарплата за изделия выплачиваться не будет, а также буду взыскана стоимость материалов, необходимых для создания изделия.

**Уборка**

* Полы
* Пол убирается влажной и сухой уборкой.
* Раскройный стол
* Раскройный стол должен быть идеально чистым, на нем не должно быть жирных пятен, копоти и прочего, идеальная чистота!
* Стол пошива
* Аналогично - идеальная чистота, отсутствуют обрезки ниток, пятна клея, гари и прочего.
* Стол обработки торцов
* Аналогично - идеальная чистота, отсутствуют пятна клея, гари и прочего.
* Лазерный стол
* Решетка должна быть чистой, очищенной от вырезанных элементов изделий.
* Магниты должны быть отсортированы – без дефектов, с дефектами, половинки, мусор
* Компьютерный стол
* Чистота, порядок, без элементов раскроенных изделий, без следов гари.
* Обслуживание компрессора
* Слить воду
* Проверить загрязненность фильтра (если клапан водяного фильтра не закупоривается силами компрессора – пора менять фильтр)
* Проверить линзу лазера
* На линзе должны отсутствовать нагары, пятна и прочее, если их получается убрать влажной уборкой, оставляем, если нет, меняем.

**Прием поставок**

* Кожа
* При приемке кожи важно осмотреть все шкуры на наличие дефектов, если такие есть, зафиксировать их на фото, отправить товароведу.
* После оценки качества шкур, нужно сложить их на склад.
* Расходники
* При приемке расходников нужно распаковать посылку, распределить расходники по местам.
* Фурнитура
* При приемке фурнитуры нужно распаковать посылку, распределить фурнитуру по местам.
* Упаковка
* При приемке упаковки нужно распаковать посылку, распределить упаковку по местам.

**Обязательно внести в таблицу инвенторизации!!!**

**Инвентаризация**

* Кожа
* Расходники
* Фурнитура
* Упаковка